附件三

採樣及後續辦理流程圖

**採樣**

1.高壓輸氣管線:0.5公升

2.中壓輸氣管線:2公升

3.低壓輸氣管線:2公升

檢測結果

函送能源署

樣品簽封後送回實驗室

不合格

實驗室進行檢驗

合格

檢測結果

批次整理

電話或email通知能源署