表一 連續式加熱爐爐氣含氧體積濃度年平均值上限

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設備燃料別 | 既設設備 | 新設設備 |
| 氣體燃料 | 3.5% | 2.5% |
| 液體燃料 | 4.2% | 3.5% |

表二 連續式加熱爐最末熱回收裝置出口溫度年平均值上限

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設備煙氣出口溫度範圍(T) | 既設設備 | 新設設備 |
| T ≤ 500℃ | 330℃ | 275℃ |
| 500 < T ≤ 600℃ | 395℃ | 335℃ |
| 600 < T ≤ 700℃ | 435℃ | 365℃ |
| 700 < T ≤ 800℃ | 460℃ | 420℃ |
| 800 < T ≤ 900℃ | 480℃ | 435℃ |
| T > 900℃ | 510℃ | 460℃ |