附表一

冰溫熱型開飲機容許耗用能源基準

|  |
| --- |
| 容許耗用能源基準(kWh) |
| 0.146×Veq+1.312  |

註：表中參數說明：

1、V1為熱水系統貯水桶容量標示值(公升)。

2、V2為冰水系統貯水桶容量標示值(公升)。

3、V1及V2計算至小數點以下第一位，第二位四捨五入。

4、依CNS 13516第11.13節規定，量測周圍溫度(℃)、熱水系統24小時平均水溫Th(℃)及冰水系統24小時平均水溫Tc(℃)後，依下式計算K1及K2。

(1)K1=(Th-周圍溫度)/(100-周圍溫度)。

(2)K2=(周圍溫度-Tc)/周圍溫度。

(3)K1及K2計算至小數點以下第三位，第四位四捨五入。

5、Veq=V1×K1+(V2×K2)/3。