附表五

冰溫熱型開飲機能源效率分級基準表

|  |  |
| --- | --- |
| 能源效率等級 | 各等級基準(kWh) |
| 1級 | E24≦0.088×Veq+0.787 |
| 2級 | 0.088×Veq+0.787＜E24≦0.102×Veq+0.918 |
| 3級 | 0.102×Veq+0.918＜E24≦0.117×Veq+1.050 |
| 4級 | 0.117×Veq+1.050＜E24≦0.131×Veq+1.181 |
| 5級 | 0.131×Veq+1.181＜E24≦0.146×Veq+1.312 |

註：Veq定義與附表一相同。