表一 加熱爐煙氣含氧體積濃度及煙氣出口溫度年平均值上限

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備/燃料  上限值 | 既設設備 | | 新設設備 | |
| 氣體燃料 | 液體燃料 | 氣體燃料 | 液體燃料 |
| 含氧體積濃度(%) | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 3.3 |
| 煙氣出口溫度  (℃) | 180 | 200 | 160 | 180 |