附表一

溫熱型開飲機容許耗用能源基準

|  |
| --- |
| 容許耗用能源基準(kWh) |
| 0.169×V+1.1 |

註：V為熱水系統貯水桶容量標示值(公升)，並計算至小數點以下第一位，第二位四捨五入。