**供電容量準備計畫格式**

1. **負擔備用供電容量義務者提報「供電容量準備計畫」之內容，應包括下列各項：**
2. 計畫名稱與計畫期間

說明：請依下列格式填寫。

|  |  |
| --- | --- |
| 計畫名稱 | ○○○公司民國○○○年達成年第○次供電容量準備計畫 |
| 計畫期間 | 民國○○○年1月1日至民國○○○年12月31日 |

1. 負擔備用供電容量義務者基本資料

說明：請依下列格式填寫。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事業資訊** | | |
| 事業名稱：(以公司執照為準) | | |
| 電業類型：(發電業、售電業或公用售電業) | | |
| 統一編號： | | |
| 負責人： | | |
| 公司登記所在地：(註明詳細地址) | | |
| **本計畫聯繫窗口** | | |
| 主要聯繫人： | 職稱： | |
| E-mail： | | 電話： |
| 職務代理人： | 職稱： | |
| E-mail： | | 電話： |

1. 達成年應備總供電容量之公告數額

說明：

1.請依下列格式填寫。

|  |
| --- |
| **○○○年達成年應備總供電容量之公告數額(MW)** |
|  |

2.數額請填寫至小數點第二位(四捨五入)。

1. 公告年之既有供電容量情形摘要

說明：

1. 請參照範例一格式填寫。
2. 如為發電機組或儲能系統，請依據發電種類與準備方式彙整本計畫公告年年底既有之淨尖峰能力，並隨後加總為供電容量總額。

(1)發電種類應分為核能、火力、再生能源、儲能、抽蓄水力及汽電共生(含垃圾及沼氣)等六類。如為新型發電種類，須經電業管制機關認定後新增分類。

(2)準備方式應分為自有或向其他發電業、自用發電設備設置者購買等三類。

1. 如為需量反應，請依據措施類型與準備方式彙整本計畫公告年系統尖峰日已達成之可配合抑低負載總額，隨後加總為供電容量總額。

(1)措施類型應分為臨時性減少用電與需量競價等兩類。如為新型措施，須經電業管制機關認定後新增分類。

(2)準備方式應分為自籌或向其他提供者(如Aggregator)購買等兩類。

1. 單位為功率之項目以MW表示，填寫至小數點第二位(四捨五入)。
2. 準備期間之供電容量來源基本資料

說明：

1. 請參照範例二格式填寫。
2. 請說明準備期間總供電容量準備來源。如公告年年底之既有來源，於準備期間因故致使摘要數據調整，應予以羅列並說明事由。
3. 如為發電機組或儲能系統，請依序填寫機組之編號與名稱、所在地、發電種類、準備方式與達成狀態、額定裝置容量、一年內之歷史出力量測、淨尖峰能力因子、淨尖峰能力等項目。

(1) 發電種類應分為核能、燃煤、燃氣、燃油、輕油、水力、風力、太陽能、地熱、生質能、燃料電池、儲能、抽蓄水力、汽電共生(含垃圾及沼氣)等十四類。如為新型種類，須經電業管制機關認定後新增分類。

(2)準備方式應分為自有或向其他發電業、自用發電設備設置者購買等三類。

(3)達成狀態應分為已達成或預計達成等兩類。如歸類為預計達成，請說明預計達成之日期。達成狀態之認定方式請見第五點說明。

1. 如為需量反應，請依序填寫措施編號與名稱、措施類型、準備方式及抑低負載量等項目。

(1)措施類型應分為臨時性減少用電、需量競價等兩類。如有新型措施，須經電業管制機關認定後新增分類。

(2)準備方式應分為自籌或向其他提供者(如Aggregator)購買等兩類。

1. 供電容量來源之認定方式：

(1)發電機組如已取得籌備創設許可且預計於達成年達成可用狀態之供電容量來源，達成狀態認定為預計達成；如已確認達成可用狀態之供電容量來源，達成狀態認定為已達成。

(2)如為需量反應，須佐證抑低負載量並已簽妥達成年配合輸配電業通知後抑低負載之合約，始可列入供電容量來源。

(3)儲能系統如預計於達成年達成可用狀態，並搭配電廠或用以參與需量反應之供電容量來源，達成狀態認定為預計達成；如已確認達成可用狀態，並搭配電廠或用以參與需量反應之供電容量來源，達成狀態認定為已達成。

1. 供電容量來源如因故致使數據調整，應予說明事由。
2. 單位為功率之項目以MW表示，填寫至小數點第二位(四捨五入)；淨尖峰能力因子以百分比為單位，填寫至小數第二位(四捨五入)。
3. 總供電容量準備進度

說明：

1. 請參照範例三格式填寫。
2. 請以第四項摘要之供電容量總額作為計算基礎，依據前一項供電容量來源之狀態提報準備進度。

(1)請依據第五項之供電容量來源，逐月說明新增或減少之供電容量，並累計總供電容量數額。

(2)應提報之準備期間為公告年次年1月起至達成年前一年12月止。

1. 如本計畫內容與其他年度達成年之準備計畫內容一致，得經說明參照資訊位址後免填。
2. 單位為功率之項目以MW表示，填寫至小數點第二位(四捨五入)。
3. 佐證資料

說明：

1. 公告年之既有供電容量情形摘要佐證資料：

(1)如為發電機組，檢附發電業執照。

(2)如為需量反應，須至少提供用戶名單、達成年配合輸配電業通知後抑低負載之合約與抑低負載量測證明文件。前述相關佐證資料得依措施類別與準備方式分組統計後，自籌者自行開立保證切結書代之；如向其他提供者購買，檢附提供者開立之保證切結書代之。

(3)如為儲能系統，檢附購買證明、搭配電廠或用以參與需量反應之證明、足以佐證可接受系統調度發電之證明。

1. 準備期間之供電容量來源應附之佐證資料：

(1)如向其他供電容量來源購買時，須檢附相關交易契約或證明文件。

(2)發電機組：

A.列入預計達成之供電容量來源，須至少提供籌備或擴建許可、工作許可證、商轉日前逐月工程進度計畫。

B.列入已達成之供電容量來源，須至少提供機組之所在地、發電種類與額定裝置容量、一年內之歷史出力量測、電源線引接同意書。除歷史出力量測之外，前述相關佐證資料得以發電業執照代之。

(3)如為需量反應，須至少提供用戶名單、達成年配合輸配電業通知後抑低負載之合約與抑低負載量測證明文件。前述相關佐證資料得依措施類別與準備方式分組統計後，自籌者自行開立保證切結書代之；如向其他提供者購買，檢附提供者開立之保證切結書代之。

(4)儲能系統：

A.列入預計達成之供電容量來源，須至少提供購買證明、搭配電廠或用以參與需量反應之證明。

B.列入已達成之供電容量來源，須至少提供購買證明、搭配電廠或用以參與需量反應之證明、足以佐證可接受系統調度發電之證明。

1. 準備期間之供電容量來源，如其他編號之機組、需量反應或儲能系統使用相同佐證資料時，得經說明參照資訊位址後免附。
2. 如本計畫應附之佐證資料與其他準備計畫一致，得經說明參照資訊位址後免附。
3. **計畫相關應載數額之計算原則注意事項**
4. 計畫相關應載數額之計算原則，如經電力可靠度審議會協助研訂，並由電業管制機關公告後，義務者應據其計算原則填報。
5. **編印格式注意事項**
6. 紙張大小：以A4紙張（210mm x 297mm）。
7. 文字規格：文章主體以中文為主，自左至右，橫式打字繕排。
8. 內文編號：使用一、二、……；（一）、（二）、……；1.、2.、……；（1）、（2）、……等層次編號。

**範例：以民國111年達成年第二次準備計畫為例**

範例一：(四)公告年之既有供電容量情形摘要

**發電機組與儲能系統**

| **發電種類** | **準備方式** | **淨尖峰能力(MW)** | **說明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 核能 | 自有 | 5000.00 |  |
|  | 向其他發電業購買 | 0.00 |  |
| 火力 | 自有 | 30000.00 |  |
|  | 向其他發電業購買 | 0.00 |  |
|  | 向其他自用發電設備設置者購買 | 0.00 |  |
| 再生能源 | 自有 | 2000.00 |  |
|  | 向其他發電業購買 | 1000.00 |  |
|  | 向其他自用發電設備設置者購買 | 0.00 |  |
| 儲能 | 自有 | 0.00 |  |
|  | 向其他發電業購買 | 0.00 |  |
|  | 向其他自用發電設備設置者購買 | 0.00 |  |
| 抽蓄水力 | 自有 | 0.00 |  |
|  | 向其他發電業購買 | 0.00 |  |
|  | 向其他自用發電設備設置者購買 | 0.00 |  |
| 汽電共生 | 自有 | 0.00 |  |
|  | 向其他發電業購買 | 0.00 |  |
|  | 向其他自用發電設備設置者購買 | 0.00 |  |
| **供電容量總額** |  | **38000.00** |  |

註1：發電機組與儲能系統於達成年均須為已併接至電力系統，且除間歇性再生能源及汽電共生尖峰保證容量外，須為可接受系統調度發電，始為可用狀態；如發電機組與儲能系統已併接至電力系統，惟因法令限制或其他因素致無法接受系統調度，此情形仍無法列入總供電容量計算。

範例一(續)

**需量反應**

| **措施類型** | **準備方式** | **抑低負載量(MW)** | **說明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 臨時性減少用電 | 自籌 | 50.00 |  |
|  | 向其他提供者購買 | 0.00 |  |
| 需量競價 | 自籌 | 150.00 |  |
|  | 向其他提供者購買 | 0.00 |  |
| **供電容量總額** |  | **200.00** |  |

註1：須於達成年可配合輸配電業通知後抑低負載始可納入。

範例二：(五)準備期間之供電容量來源基本資料

**發電機組與儲能系統**

| **機組**  **編號與名稱** | **所在地** | **發電種類1** | **準備方式2** | **達成**  **狀態** | **額定裝置容量(MW)** | **一年內歷史出力量測(MW)3** | **淨尖峰能力因子** | **淨尖峰能力(MW)** | **說明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通霄新#CC1 | 新北市林口區下福里139-1號 | 煤 | 自 | 已達成 | 892.50 | 890.00 |  | 890.00 |  |
| 大林新#1 | 高雄市小港區大林路3號 | 煤 | 自 | 已達成 | 800.00 | 780.00 |  | 780.00 | 依108年2月出力量測記錄調整淨尖峰能力。 |
| 協和#1 | 高雄市永安區興達路6號 | 油 | 自 |  | 500.00 | 420.00 |  | 420.00 | 預計於108年12月5日退休。 |
| 協和#2 | 高雄市永安區興達路6號 | 油 | 自 |  | 500.00 | 420.00 |  | 420.00 | 預計於108年12月5日退休。 |
| 林口新#3 | 新北市林口區下福里139-1號 | 煤 | 自 | 預計達成 | 800.00 |  | 91.00% | 728.00 | 預計於108年7月8日達成。 |
| 通霄新CC#2 | 苗栗縣通霄鎮海濱路1-31號 | 氣 | 自 | 已達成 | 892.50 | 890.00 |  | 890.00 | 前一次計畫預計於109年2月達成，現今已提前於108年3月達成。並依量測記錄調整淨尖峰能力。 |
| 林口新#2 | 新北市林口區下福里139-1號 | 煤 | 自 | 已達成 | 800.00 | 750.00 |  | 750.00 | 依108年2月出力量測記錄調整淨尖峰能力，相較公告年摘要數額下修30.00MW。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：本表所列發電種類之簡稱如下：核能(核)、燃煤(煤)、燃氣(氣)、燃油(油)、輕油(輕)、水力(水)、風力(風)、太陽能(陽)、地熱(地)、生質能(生)、燃料電池(燃)、儲能(儲)、抽蓄水力(抽)、汽電共生(汽)。

註2：本表所列準備方式之簡稱如下：自有(自)、向其他發電業購買(他發)、向其他自用發電設備設置者購買(他自)。

註3：請填寫以小時為計算單位之可靠出力。

註4：發電機組與儲能系統於達成年均須為已併接至電力系統，且除間歇性再生能源及汽電共生尖峰保證容量外，須為可接受系統調度發電，始為可用狀態；如發電機組與儲能系統已併接至電力系統，惟因法令限制或其他因素致無法接受系統調度，此情形仍無法列入總供電容量計算。

範例二(續)：

**需量反應**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施**  **編號與名稱** | **措施類型1** | **準備方式2** | **抑低負載量(MW)** | **說明** |
| 臨自A | 臨 | 自 | 8.50 | 由前一次準備計畫所列之8.00MW調整為8.50MW。 |
| 臨自B | 臨 | 自 | 6.80 | 已於108年2月10日簽約並進行抑低測試。 |
| 臨他A | 臨 | 他購 | 7.00 | 已於108年4月3日與○○○○簽約並取得抑低測試報告。 |
| 競自A | 競 | 自 | 8.00 | 已於108年6月2日簽約並進行抑低測試。 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

註1：本表所列措施類型之簡稱如下：臨時性減少用電(臨)、需量競價(競)。

註2：本表所列準備方式之簡稱如下：自籌(自)、向其他提供者購買(他購)。

註3：須於達成年可配合輸配電業通知後抑低負載始可納入。

範例三：(六)總供電容量準備進度

| **年度** | **月份** | **發電機組或儲能系統** | | | | **需量反應** | | | | **總供電容量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 機組編號與名稱 | 前次計畫淨尖峰能力增/減量(MW) | 本計畫淨尖峰能力增/減量(MW) | 說明 | 措施編號與名稱 | 前次計畫抑低負載增/減量(MW) | 本計畫抑低負載增/減量(MW) | 說明 | 累計(MW) |
| 公告年既有供電容量 | | | 38000.00 | 38000.00 |  |  | 200.00 | 200.00 |  | 38200.00 |
| 107 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通霄新#CC1 | 890.00 | 890.00 |  | 臨自A | 8.00 | 8.50 | 調整可配合抑低負載量 | 39098.50 |
| 3 | 大林新#1 | 728.00 | 780.00 | 調整淨尖峰能力 |  |  |  |  | 39878.50 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 林口新#2 |  | -30.00 | 調整淨尖峰能力(對照公告年摘要) | 臨自B |  | 6.80 | 本計畫新增 | 39855.30 |
| 3 | 通霄新#CC2 |  | 890.00 | 提前商轉，並調整淨尖峰能力。 |  |  |  |  | 40745.30 |
| 4 |  |  |  |  | 臨他A |  | 7.00 | 本計畫新增 | 40752.30 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 競自A |  | 8.00 | 本計畫新增 | 40760.30 |
| 7 | 林口新#3 | 812.63 | 812.63 | 預定商轉 |  |  |  |  | 41572.93 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 協和#1 協和#2 | -420.00 -420.00 | -420.00 -420.00 | 對照公告年年底摘要 對照公告年年底摘要 |  |  |  |  | 40732.93 |

範例三(續)：

| **年度** | **月份** | **發電機組或儲能系統** | | | | **需量反應** | | | | **總供電容量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 機組編號與名稱 | 前次計畫淨尖峰能力增/減量(MW) | 本計畫  淨尖峰能力增/減量(MW) | 說明 | 措施編號與名稱 | 前次計畫抑低負載增/減量(MW) | 本計畫抑低負載增/減量(MW) | 說明 | 累計(MW) |
| 109 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通霄新CC#2 | 865.73 |  | 提前於108年3月商轉 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **總計** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40732.93** |