附表八 型式試驗報告審查採用基準版本列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備名稱 | 標準名稱 | 適用標準 | 審查基準版本 |
| 1.避雷器 | Surge arresters - Part 1: Non-linear resistor type gapped arresters for a.c. systems | IEC 60099-1 | 1999/12/22(ed3.1) |
| 1.避雷器 | Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems | IEC 60099-4 | 2009/5/27(ed2.2) |
| 1.避雷器 | IEEE Standard for Metal-Oxide Surge Arresters for AC Power Circuits (> 1 kV) | IEEE Std C62.11 | 2005 |
| 2.電力及配電變壓器 | Power transformers - Part 1: General | IEC 60076-1 | 2000/4/7(ed2.1) |
| 2.電力及配電變壓器 | Power transformers - Part 10: Determination of sound levels | IEC 60076-10 | 2001/5/22(ed1.0) |
| 2.電力及配電變壓器 | Power transformers - Part 11: Dry-type transformers | IEC 60076-11 | 2004/5/27(ed1.0) |
| 2.電力及配電變壓器 | IEEE Standard for General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers | IEEE Std C57.12.00 | 2006 |
| 2.電力及配電變壓器 | IEEE Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers | IEEE Std C57.12.90 | 2006 |
| 3.比壓器 | Instrument transformers - Part 2 : Inductive voltage transformers | IEC 60044-2 | 2003/2/13(ed1.2) |
| 3.比壓器 | Instrument transformers - Part 5 : Capacitor voltage transformers | IEC 60044-5 | 2004/4/14(ed1.0) |
| 3.比壓器 | Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers | IEC 61869-5 | 2011/7/13(ed1.0) |
| 3.比壓器 | IEEE Standard Requirements for Instrument Transformers | IEEE Std  C57.13 | 2008 |
| 4.比流器 | Instrument transformers - Part 1: Current transformers | IEC 60044-1 | 2003/2/13(ed1.2) |
| 4.比流器 | IEEE Standard Requirements for Instrument Transformers | IEEE Std  C57.13 | 2008 |
| 5.熔絲 | High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses | IEC 60282-1 | 2005/11/21(ed6.0) |
| 5.熔絲 | High-voltage fuses - Part 2: Expulsion fuses | IEC 60282-2 | 2008/4/29(ed3.0) |
| 6.氣體絕緣開關設備(GIS) | High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV | IEC 62271-203 | 2003/11/6(ed1.0) |
| 7.斷路器 | High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating current circuit-breakers | IEC 62271-100 | 2003/5/23(ed1.1) |
| 7.斷路器 | High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications | IEC 62271-1 | 2007/10/24(ed1.0) |
| 8.高壓配電盤(亦適用於氣體絕緣開關設備) | High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV | IEC 62271-200 | 2003/11/6(ed1.0) |

說明：型式試驗報告應符合審查基準版本或更新版本。倘係依審查基準版本以前之版本者，應就與審查基準版本差異處及試驗不足處提出補充報告或說明。