附表五

溫熱型開飲機能源效率分級基準表

|  |  |
| --- | --- |
| 能源效率等級 | 各等級基準(kWh) |
| 1級 | Est,24≦0.102×V+0.66 |
| 2級 | 0.102×V+0.66＜Est,24≦0.119×V+0.77 |
| 3級 | 0.119×V+0.77＜Est,24≦0.136×V+0.88 |
| 4級 | 0.136×V+0.88＜Est,24≦0.152×V+0.99 |
| 5級 | 0.152×V+0.99＜Est,24≦0.169×V+1.10 |

註：V定義與附表一相同。